|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Therm Master d.o.o.*** |
| *Brijesnica Mala, Industrijska br. 4, Doboj Istok* |
| *Telefon: +387 35 722 700; GSM: +387 61 940 210* |
|  |  |  |  | Transakcioni računi: | *ASA BANKA dd Sarajevo* | 1340011120819459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | e-mail: damir@thermmaster.ba |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| ***ID broj: 4210416530008 PDV broj: 210416530008 Broj rješenja: 032-0-Reg-20-000965 Općinski sud Tuzla*** |

## Priručnik za klima uređaje

## *Kako odabrati & kako pravilno postaviti klima uređaj*

## a) Snaga (kapacitet hlađenja)

Najvažniji kriterij pri izboru je snaga u kW (ili BTU). Pravilo za osnovnu procjenu:
- 25–30 W po m² (u prosjeku)
- Primjer: za prostoriju od 30 m² → min. 2,5–3 kW uređaj

Dodatno treba uzeti u obzir:
- visinu plafona (ako je iznad 2.6 m, treba više snage)
- izolaciju objekta
- broj prozora i izloženost suncu
- broj ljudi i uređaja u prostoru

|  |  |
| --- | --- |
| Površina (m²) | Preporučena snaga (kW) |
| do 30 m² | 2,0 – 2,5 kW (9-ka) |
| 30–40 m² | 2,5 – 3,5 kW (12-ka) |
| 40–70 m² | 3,5 – 5,0 kW (18-ka) |
| 70–90 m² | 5,0 – 6,5 kW (24-ka) |

## b) Vrsta uređaja

- Split sistem (najčešći): unutrašnja + vanjska jedinica
- Multi-split: više unutrašnjih jedinica na jednu vanjsku
- Mobilni uređaji: privremeno rješenje, slabija efikasnost
- Inverter klime: troše manje struje, tiši rad, bolja regulacija

## c) Energetska efikasnost

- Traži oznake A+, A++ ili A+++
- Gledaj SEER (hlađenje) i SCOP (grijanje) – što veći, to bolje

## d) Dodatne funkcije

- Wi-Fi upravljanje
- Jonizator / filteri za alergene
- Tihi režim rada
- Funkcija grijanja (za zimu)

*Kako pravilno postaviti klima uređaj*

## a) Unutrašnja jedinica

- Visina: 2.2 – 2.5 m od poda
- Pozicija: na sredinu zida ako je moguće
- Ne direktno iznad kreveta ili radnog stola
- Zid bez prepreka: da zrak slobodno cirkuliše
- Blizu vanjskom zidu: zbog kraće instalacije

## b) Vanjska jedinica

- U hladu ako je moguće (manje opterećenje ljeti)
- Na čvrstom zidu ili nosaču, bez vibracija
- Pristupačna za servis
- Ne blizu spavaćih soba (zbog buke)
- Min. 30 cm slobodnog prostora oko nje za cirkulaciju zraka

*Kako održavati svoj klima uređaj*

- Čišćenje filtera svake 2–4 sedmice
- Servis jednom godišnje (dezinfekcija, provjera gasa, čišćenje vanjske)
- Ne paliti grijanje ispod -15°C ako nije predviđena za to